T.C.
İSPİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2026 MODEL 4x4 PICK-UP KAMYONET
TEKNİK ŞARTNAME
İşin Adı: 1 Adet 2026 Model 4x4 Pick-up Kamyonet Alımı
İhale Usulü: Açık ihale usulü
Finansman: İller Bankası A.Ş. tarafından İspir Belediyesine tahsis edilen kredi
1. İŞİN KONUSU
İspir Belediyesi hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 (bir) adet 2026 model, çift kabinli, 4x4 çekişli, otomatik şanzımanlı pick-up kamyonetin satın alınmasıdır. Araç sıfır kilometre, yeni ve kullanılmamış olarak teslim edilecektir.
2. MİKTAR
	Sıra No
	Malın Adı
	Birimi
	Miktarı

	1
	2026 Model 4x4 Pick-up Kamyonet
	Adet
	1


3. ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLER
	Özellik
	Asgari Teknik Şart

	Model
	2026 model olacaktır. Sıfır kilometre, daha önce kullanılmamış ve tescil edilmemiş olacaktır.

	Gövde ve kapasite
	Çift kabinli pick-up kamyonet olacaktır. En az 5 kişilik oturma kapasitesine sahip olacaktır.

	Yakıt
	Dizel yakıtlı olacaktır.

	Motor
	Turbo dizel, common-rail yakıt sistemli, intercooler'lı, en az 1.800 cm³ motor hacmine sahip olacaktır.

	Motor gücü
	En az 160 PS olacaktır.

	Motor torku
	En az 350 Nm olacaktır.

	Emisyon
	Yürürlükteki güncel emisyon mevzuatına uygun olacaktır.

	Şanzıman
	En az 6 ileri otomatik şanzımanlı olacaktır.

	Çekiş
	4x4 çekiş sistemine sahip olacaktır. 4x4 sisteminin yol ve arazi şartlarında kullanılmasına imkân sağlayan sürüş/çekiş modları bulunacaktır.

	Yük taşıma
	Taşıma kapasitesi en az 1.000 kg olacaktır.

	Kasa
	Çift kabin arkasında yük taşımaya uygun, dayanıklı ve dış ortam şartlarına uygun açık yük kasası bulunacaktır.

	Yerden yükseklik ve arazi
	Arazi ve kırsal yol şartlarında kullanıma uygun olacaktır.

	Süspansiyon
	Ön süspansiyon bağımsız yapıda, arka süspansiyon yük taşımaya uygun yapıda olacaktır.

	Fren
	ABS, EBD ve elektronik denge kontrolü (ESC) ile fren destek sistemi bulunacaktır.

	Çekiş güvenliği
	Çekiş kontrol sistemi ve yokuş kalkış desteği bulunacaktır.

	Dış donanım
	LED gündüz farları merkezi kilit sistemi bulunacaktır.

	Jant ve lastik
	Araca uygun, yeni ve kullanılmamış lastikler ve üretici standardına uygun jantlar ile teslim edilecektir.

	Multimedya
	En az 8 inç sınıfında multimedya/radyo sistemi, Bluetooth bağlantısı ve geri görüş kamerası bulunacaktır.

	Park desteği
	Arka park sensörü veya üretici tarafından sunulan eşdeğer park destek sistemi bulunacaktır.

	[bookmark: _GoBack]Hız sabitleme
	Hız sabitleme (cruise control) sistemi bulunacaktır.

	Klima
	Klima sistemi bulunacaktır.

	Cam ve kilit
	Elektrikli camlar ve uzaktan kumandalı merkezi kilit sistemi bulunacaktır.

	Güvenlik
	Ön hava yastıkları ve yürürlükteki mevzuatın zorunlu kıldığı tüm aktif ve pasif güvenlik sistemleri bulunacaktır.

	Standart ekipman
	Kriko, bijon anahtarı, yangın söndürücü, ilk yardım seti, reflektör/uyarı ekipmanları ve üretici tarafından standart olarak verilen diğer ekipmanlar teslim edilecektir.

	ÖZELLİK
	TEKNİK ŞART

	Motor tipi
	Dizel MHEV (Mild Hybrid) sistemli, turbo beslemeli motor olacaktır.

	Motor hacmi
	Motor silindir hacmi 2.800 cc sınıfında olacak ve 2.700 cc'den az olmayacaktır.

	Motor teknolojisi
	D-4D veya eşdeğer teknolojiye sahip, 4 silindirli, common-rail direkt enjeksiyonlu dizel motor olacaktır.

	Maksimum güç
	En az 204 DIN HP olacaktır.

	Maksimum tork
	En az 500 Nm olacaktır.

	Mild Hybrid sistemi
	Dizel motoru destekleyen 48V sınıfı Mild Hybrid (MHEV) sistem bulunacaktır.

	Şanzıman
	En az 6 ileri otomatik şanzıman olacaktır.

	Çekiş sistemi
	4x4 çekiş sistemi standart olacaktır.

	Yakıt tüketimi
	Üretici teknik verilerine göre birleşik yakıt tüketimi 9,9-10,0 lt/100 km seviyesinde veya daha düşük olacaktır.

	CO₂ salımı
	Üretici teknik verilerine göre birleşik CO₂ salımı 264 g/km veya daha düşük olacaktır.

	Su geçiş kapasitesi
	Üretici teknik verilerine göre en az 700 mm su geçiş kapasitesine sahip olacaktır.



4. MARKA VE MODEL
· Teknik şartname herhangi bir marka, üretici veya ticari model adı belirtilmeksizin hazırlanmıştır. İstekliler, şartnamede belirtilen asgari teknik özellikleri sağlayan araçları teklif edebilecektir. Teklif edilen aracın teknik özellikleri üretici kataloğu, teknik doküman veya yetkili satıcı/üretici belgesi ile tevsik edilecektir.
5. TESLİM SÜRESİ VE YERİ
· İşin Süresi, Sözleşmenin imzalanmasını izleyen ilk iş günü işe başlanacak olup 90 takvim günü (3 ay) içerinde teslim edilecektir.
6. MUAYENE VE KABUL
• Teslim edilen araç, teknik şartname ve ihale dokümanında belirtilen özelliklere göre kontrol edilecektir.
• Teknik özellikleri veya donanımları uygun olmayan ya da eksik bulunan araç kabul edilmeyecektir.
• Uygunsuzluk veya eksiklikler yüklenici tarafından ek bedel talep edilmeksizin giderilecektir.
• Muayene ve kabul işlemleri ilgili mevzuat, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine göre yapılacaktır.
7. GARANTİ VE SATIŞ SONRASI HİZMET
· Araç, üretici tarafından verilen yeni araç garantisi kapsamında teslim edilecektir. Garanti süresi ve kapsamı ihale dokümanı ve sözleşmede belirtilen hükümlere uygun olacaktır. Garanti kapsamında gerekli işlemler yetkili servisler aracılığıyla yerine getirilecektir.
8. FİNANSMAN VE ÖDEME
· Alım bedelinin finansmanı, İller Bankası A.Ş. tarafından İspir Belediyesine tahsis edilen kredi ile karşılanacaktır. Ödeme; kredi şartları, ilgili mevzuat, ihale dokümanı ve sözleşme hükümleri doğrultusunda, araç teslimi ile muayene ve kabul işlemlerinin tamamlanmasını müteakip gerçekleştirilecektir.
9. DİĞER HUSUSLAR
· Teklif edilen araç, bu şartnamede belirtilen asgari teknik şartların tamamını sağlayacaktır.
· Araçla birlikte teslim edilmesi gereken tüm belgeler, anahtarlar ve standart ekipmanlar eksiksiz teslim edilecektir.
· Şartnamede belirtilmeyen hususlarda ihale dokümanı, sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanacaktır.
· Yüklenici, Teknik şartname ve Standartlara uygun malzeme temin etmekle mükelleftir. Şartnameye uygun olmayan malzemeler kabul edilmeyecek, idarenin deposuna indirilmiş olsa bile iade edilecektir. Yüklenici iade edilen malzemeleri geri almak zorunda olup, hiçbir ek ödeme talep edemez. 
· Yüklenici malzemeleri idare tarafından onaylanan teslim programına göre teslim etmek zorundadır. Mücbir sebeplerin oluşması halinde yüklenici sebepleri ile birlikte idareye yeni bir teslim programı hazırlamak ve onaylatmak zorundadır. 
· Yüklenici malzemenin nakli esnasında her türlü tedbirleri almak zorundadır. Yolda oluşabilecek her türlü olumsuzluğun sorumluluğu yükleniciye aittir. 
· Malzemelerin teslim yeri İspir Belediye Başkanlığı deposudur. Malzemeler Belediye kontrol personellerince yüklenici firmaya ait resmi irsaliyeler ile imza karşılığında teslim alınacaktır. Yüklenici tarafından kontrol elemanlarının uygun gördüğü, Belediyemize ait depolara (iş saatleri içerisinde gösterilen yere/depoya/rafa düzgünce istifleyerek) veya İdarenin göstereceği başka bir yere teslim edecektir. İdare isterse Yükleniciye İş saatleri dışında malzemeleri teslim etmesini isteyebilir, Yüklenici bu konuda itiraz edemeyecektir. Nakliye, hamaliye vs yükleniciye aittir ayrıca bir ücret ödenmeyecektir. Belediye personelleri olmadan boşaltılan ve irsaliyesi imzasız olan hiçbir malzeme teslim alınmayacak ve kabul edilmeyecektir. Bu konuda doğacak her türlü zarar ve ziyandan yüklenici sorumludur. 
· İşin Süresi, Sözleşmenin imzalanmasını izleyen ilk iş günü işe başlanacak olup 180 takvim günü içerinde teslim edilecektir. 
· İşin kabulü iş bitiminde Muayene Kabul Komisyonunca tutulan tutanakla belirlenir.
· Yüklenici herhangi bir mazeret göstererek fiyat artışı talebinde bulunmayacaktır.
· Fiyat farkı ve avans verilmeyecektir.
· Yüklenicinin şartnamede belirtilen hususlardan herhangi birine veya birkaçına uymadığının tespiti halinde, uyulmayan her bir madde için ayrı ayrı, ihale bedeli üzerinden % 0,1 (bindebir) oranında ceza uygulanacak ve ödemelerinden kesilecektir.
Bu Şartnameyi okudum. Aynı şekilde kabul ve taahhüt ederim.
TEKLİFİ VEREN
FİRMA-KİŞİ-KURULUŞ
İmza ve Kaşe
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